Параметры оценки эргономики рабочего места программиста

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Общая освещенность | 300лк |
| Комбинированная освещенность | 750лк |
| Температура воздуха | 22…25°С |
| Относительная влажность | 40…60% |
| Скорость движения воздуха | 0,1…0,2м/с |
| Предельный уровень шума | 50 - 65дБА |
| Напряженность электрической составляющей электромагнитного  поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора | 10В/м |
| Напряженность магнитной составляющей электромагнитного  поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора | 0,3А/м |
| Напряженность электростатического поля не должна превышать: | 20кВ/м |
| ДИСПЛЕЙ | в центре |
| СИСТЕМНЫЙ БЛОК | в предусмотренной нише стола |
| КЛАВИАТУРА | в центре под монитором |
| МЫШЬ | справа |
| Уровень шума жесткого диска | 40 |
| Уровень шума вентилятора | 45 |
| Уровень шума монитора | 17 |
| Уровень шума клавиатуры | 10 |
| Уровень шума принтера | 45 |
| Уровень шума сканера | 42 |